**高压灭菌器操作规程**

**1、接通电源，按POWER ON/OFF键开机。**

**2、将开关杠杆调制右侧，打开盖子，向灭菌器内注水直到漫过底盘中心的孔（约2.0L蒸馏水）。**

**3、将带灭菌的物品放入篮内，盖好盖子到磁封条封好，将开关杠杆调至左侧锁盖。**

**4、选择运行模式：**

 按“MODE”，会依次出现LIQUID，SOLID，AGAR （指示灯依次亮）：

LIQUID：为对液体类物质的灭菌方式

SOLID： 为对固体类物质的灭菌方式（如玻璃、陶瓷、不锈钢器皿等）

**5、更改设定数值**

按“SET/END”键选择要更改的设置

按“NEXT”键选择要更改的项目

按“▲，▼”键更改数值

按“SET/END”键保存修改后的设置，或将“MODE”键取消修改后设置的保存

**6、启动灭菌程序：**

确定放气瓶（灭菌器的右下角）内的水位在HIGH和LOW之间；

确定排水瓶内的水位不会碰到排气管的顶端；

确定放气阀是关闭状态（转到EXHAUST CLOSE状态）；

按“START/STOP”键启动灭菌程序。

**7、灭菌完成后，将开关杠杆调到右侧，开盖拿出物品。**

**8、锁盖。按POWER ON/OFF键关机（如果放气阀开了，将其关上），断电。**

**9、认真仔细做好使用记录。**

**使用注意事项**

1. 样品务必配平后对称放置；
2. 离心管中样品勿装太满；
3. 使用完毕后用干抹布将离心机内腔擦拭干净。